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1验收项目概况

新乡市恒邦液压管业有限公司年产300万标米高压钢丝编织液压管项目位于凤泉区新乡豫新发电公司北侧，项目北侧为水泥厂家属院，西侧为废弃厂房，距约180m为电厂铁路专用线，东侧为火电厂的脱硫剂厂，距约100m处为水泥厂家属院，距约400m处为五陵村。本项目属于新建项目，租用凤泉区教育文化体育局土地，主要由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成。

2014年03月河南蓝森环保科技有限公司编制完成了《新乡市恒邦液压管业有限公司年产300万标米高压钢丝编织液压管项目环境影响报告书》。2014年06月16日，新乡市凤泉区环境保护局以新环【2014】236号对该项目进行了批复。2014年07月开工建设，于2015年12月竣工并进行相关调试。

根据新乡市恒邦液压管业有限公司的委托要求，河南名科检测技术有限公司承担了该建设项目的竣工环境保护验收监测工作。2020年01月05日河南名科检测技术有限公司组织有关技术人员于进行了现场勘察并收集资料，在此基础上，按照国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）中的规定和要求，编制完成了《新乡市恒邦液压管业有限公司年产300万标米高压钢丝编织液压管项目竣工环保设施验收监测方案》。2020年01月03日至01月04日河南名科检测技术有限公司依据监测方案确定的内容对该项目废水、废气、噪声等进行了现场监测，同时进行了环境风险防范措施检查、环境管理检查。新乡市恒邦液压管业有限公司根据验收检测结果、现场检查情况并参考相关材料编写了本验收监测报告。

本次验收监测的废水、废气、噪声的现场监测工作由河南名科检测技术有限公司负责实施，并提供有效检测报告（见附件）。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.01.01）；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.09.01）；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.01.01）；

4、《中华人民共和国水污染防治法》（2018.01.01）；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（1995.10.30）；

6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.29）；

7、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令 第682号）（2017.10.01）；

8、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号（2017.11.22）

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018.05.15）；

河南省环境保护厅办公室《关于规范建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（豫环办[2018]95号）（2018.07.11）

2.3建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定

1、《新乡市恒邦液压管业有限公司年产300万标米高压钢丝编织液压管项目建设项目环境影响报告书》（河南蓝森环保科技有限公司，2014.03）；

2、关于《新乡市恒邦液压管业有限公司年产300万标米高压钢丝编织液压管项目环境影响报告书》的批复（新环【2014】236号，2014.06.16）。

3工程建设情况

3.1地理位置及平面布置

新乡市恒邦液压管业有限公司年产300万标米高压钢丝编织液压管项目位于凤泉区新乡豫新发电公司北侧（厂区中心坐标为113.940946°E35.415148°N），项目北侧为水泥厂家属院，西侧为废弃厂房，距约180m为电厂铁路专用线，东侧为火电厂的脱硫剂厂，距约100m处为水泥厂家属院，距约400m处为五陵村。验收监测期间，本项目周围敏感点与环评阶段无变化，根据环评，卫生防护距离为50m（东西厂界45m、南厂界40m和15m、北长街35m和40m），距离项目最近的敏感点为项目东侧距约100m处为水泥厂家属院，卫生防护距离内无环境敏感点。本项目属于新建项目，租用凤泉区教育文化体育局土地，主要由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成。本项目员工52人，年工作300天，每班8小时，三班制。本项目位置示意图及平面布置图见附图。

3.2建设内容

本项目主要生产产品为300万标米高压钢丝编织液压管。本项目建设内容情况见表3-1；本项目设备情况见表3-2。

表3-1                 本项目组成及主要建设内容一览表

	序号
	名称
	建设内容
	与环评是否相符

	主体工程
	编织车间1
	50×30×6米，包括热炼、挤出、编制钢丝、包中胶、包外胶、硫化、脱芯、检验等工序
	相符

	
	编织车间2
	60×30×6米，包括热炼、挤出、编制钢丝、包中胶、包外胶、硫化、脱芯、检验等工序
	相符

	主体工程
	炼胶车间
	20×10×6米，包括配料、混炼、热炼、挤出工序
	相符

	辅助工程
	办公室
	/
	相符

	公用工程
	供电
	电网供电
	相符

	
	供水
	管网接入
	相符

	环保工程
	厂区绿化
	种植乔、灌、草
	相符

	
	废气治理
	炼胶车间
	密炼机1台，开放式炼胶机1台，压延机1台共设集气罩3个、袋式除尘器+UV光氧催化+活性炭吸附罐1个和排气筒1根
	增加UV光氧催化装置

	
	
	编织车间
	项目共设两个编织车间，编织车间一有硫化罐1个、挤出机1台，编织车间二有硫化罐1个、开炼机1台、挤出机1台、，每个设备各设集气罩1个、每个车间设活性炭吸附罐1个、排气筒1根
	增加UV光氧催化装置

	
	
	无组织废气
	排风扇强制排风
	相符

	
	废水治理
	生产废水
	循环水池1座
	相符

	
	
	生活废水
	化粪池1座
	相符

	
	地下水治理
	铺设防渗层
	相符

	
	固废治理
	废钢丝、不合格产品
	一般固废暂存间1座
	相符

	
	危险固废
	废活性炭
	危废暂存间1座，交由有危废处理资质的单位处理
	相符

	
	噪声治理
	隔声、减振、消声等措施
	相符


表3-2                       主要设备一览表

	设备所在车间
	设备名称
	型号
	环评设计数量
	实际数量
	与环评是否相符

	炼胶车间
	密炼机
	75立升
	1台
	1台
	相符

	
	开炼机
	18吋
	1台
	1台
	相符

	
	过滤机
	150
	1台
	1台
	相符

	
	压延机
	4230
	0台
	1台
	由编制二车间移至炼胶车间使用

	编织车间一
	挤出机
	115
	1台
	1台
	相符

	
	合股机
	12股
	4台
	4台
	相符

	
	钢编机
	20锭，双盘
	4台
	4台
	相符

	
	钢编机
	20锭，单盘
	1台
	0台
	数量减少1台

	
	钢编机
	24锭，单盘
	1台
	0台
	数量减少1台

	
	钢编机
	20锭，双盘
	4台
	4台
	相符

	
	冷冻机
	1000×3000
	10台
	4台
	数量减少6台，二合一

	
	水布机
	缠脱两用
	2台
	2台
	相符

	
	硫化罐
	2.2m×4m
	1台
	1台
	相符

	
	试压泵
	每个泵带两个液压缸
	1台
	1台
	相符

	
	盘管机
	/
	1台
	1台
	相符

	
	打包机
	/
	1台
	1台
	相符

	编织车间二
	硫化罐
	22m×1m
	1台
	1台
	相符

	
	开炼机
	16吋
	1台
	0台
	数量减少1台

	
	挤出机
	115
	1台
	1台
	相符

	
	压延机
	4230
	1台
	0台
	移至炼胶车间使用

	
	钢编机
	180锭，4盘
	1台
	1台
	相符

	
	钢编机
	36锭，双盘
	1台
	1台
	相符

	
	钢编机
	36锭，单盘
	1台
	1台
	型号改为48锭，双盘

	
	钢编机
	100锭，4盘
	1台
	0台
	数量减少1台

	
	水布机
	缠脱两用
	1台
	1台
	相符

	
	脱芯机
	/
	1台
	1台
	相符

	
	合股机
	16轴
	2台
	2台
	相符

	
	预定型机
	双轴
	4台
	0台
	数量减少4台

	
	试压泵
	带两个液压缸
	1台
	0台
	数量减少1台

	
	盘管机
	/
	1台
	0台
	数量减少1台

	
	打包机
	/
	1台
	0台
	数量减少1台

	
	芯子架
	/
	1排
	1排
	相符

	公用设备
	空压机
	/
	2台
	2台
	相符

	
	切割机
	/
	2台
	2台
	相符

	
	磨光机
	/
	8台
	8台
	相符

	
	辊筒车
	/
	10台
	10台
	相符

	
	转框车
	/
	20个
	20个
	相符

	
	托辊架
	/
	42个
	42个
	相符


3.3主要原辅材料及燃料

表3-3                  主要原辅料一览表
	序号
	产品名称
	年用量
	原料用途

	1
	钢丝
	500t
	增强

	2
	丁腈橡胶
	80t
	主体

	3
	丁苯橡胶
	160t
	主体

	4
	合成橡胶
	80t
	主体

	5
	碳黑
	200t
	补强

	6
	碳酸钙
	300t
	填充

	7
	硬脂酸
	10t
	防粘

	8
	硫磺
	6.4t
	硫化剂

	9
	氧化锌
	9.6t
	硫化活性炭、补强剂及着色剂

	10
	氧化镁
	6.4t
	

	11
	粘合剂RC
	30t
	粘合剂

	12
	石蜡
	10t
	增塑剂

	13
	防老剂RD
	10t
	填充

	14
	促进剂
	1.92t
	促进剂

	15
	电
	60000kw·h
	动力

	16
	水
	2460t
	冷却/生活

	17
	蒸汽（外购）
	3600t
	硫化


3.4水源及水平衡

1、给水

本项目用水来源于管网供水供给，主要为生产用水和职工生活用水，生产用水包括生产过程设备冷却用水和半成品试压用水。

2、排水

本项目生产废水循环利用，不外排；生活废水经化粪池处理后进市政污水管网排入到小尚庄污水处理厂。

 3.5生产工艺      

本项目主要以橡胶、钢丝为主要原料，经配料、混炼、挤出、编制、缠水布、硫化、脱芯等工序后，制成产品高压钢丝编织液压管。

混炼：首相添加软化剂和粉末填充剂进行第一阶段的粗混炼，然后将胶料冷却放置一段时间以后，再添加硫化剂和促进剂进行第二阶段的混炼，通过密炼机和开放式炼胶机将橡胶和辅助剂均匀的配合在一起，增加橡胶的可塑性，并使混炼胶符合后道工序要求，混炼时，维持温度在60~70℃之间。

热炼压片：热炼为炼胶的第二阶段，将混炼胶片投入生产车间开放式炼胶机进行精炼，温度控制在40℃，热炼出片冷却以后作为胶管生产的原料使用。

钢丝合股：单股钢丝通过钢丝合股机合股，使之符合工艺要求。

包内胶：混炼后的胶料通过挤出机在胶管内芯上挤出內胶，该生产工艺挤出内胶管时采用水性隔离剂对挤出内胶管进行隔离。

编织钢丝：为了提高管道的承压强度，通过钢丝编织机将合股后的钢丝在内胶上编织成网状结构。

包中胶：内胶缠绕钢丝以后，通过挤出机在钢丝外侧包一层中胶，中胶外侧继续编织钢丝层，根据产品的不同类型，按照产品要求确定中胶的层数。

包外胶：胶管编制完成并经7~8h自然晾干后，通过挤出机在胶管外侧挤出外胶。

硫化：基本成型的胶管，需要在硫化罐中进行硫化，硫化的原理是使橡胶大分子在加热下与交联剂硫化剂发生化学反应，交联成为立体网状结构的过程，通过硫化加强其拉力、硬度、老化、弹性等性能，得到定型的具有实用价值的橡胶制品。

为了保证胶管在硫化过程中处于受压状态，胶管在硫化前需包水布，在硫化完成以后将水布拆除，水布可重复使用。

脱内芯：胶管硫化工段完成以后，可以通过机器设备去除胶管内芯，内芯重复利用非。

出厂检验：胶管经脱芯基本成型后，通过试压机对胶管新型试压检验胶管是否符合标准要求。
 


















图3-1   本项目生产工艺流程及产污环节示意图

3.6项目变动情况

项目变动情况：

根据现场核查，与环评批复要求相比，实际情况为：编织1车间钢编机20锭-单盘和24锭-单盘各减少1台、冷冻机减少6台；编织二车间中开炼机不再建设、压延机移至炼胶车间使用、钢编机100锭-四盘、预定型机、试压泵、盘管机、打包机不再建设，钢编机型号由36锭-单盘改为48锭-双盘。

本次变更对项目的性质、规模、产能和环境影响及保护措施均不产生影响，因此不属于重大变动。
4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

本项目生产废水循环利用，不外排；生活废水经化粪池处理后进市政污水管网排入到小尚庄污水处理厂做进一步处理。废水产生情况及治理措施见表4-1；

表4-1         废水产生情况及治理措施一览表 

	废水类别
	污染物种类
	排放规律
	治理措施
	排放去向

	生活污水
	化学需氧量、氨氮、总磷
	间断
	化粪池处理后
	通过市政污水管网排入小尚庄污水处理厂做进一步处理


4.1.2废气

本项目生产过程在炼胶车间和编织车间产生的废气。

炼胶车间中在密炼机、开放式炼胶机上设集气罩对废气进行收集，产生的废气经袋式除尘器处理+UV光氧催化装置+活性炭吸附罐处理后，经15m排气筒排出；项目共设两个编织车间，编织车间一硫化罐、挤出机，编织车间二硫化罐、开炼机、挤出机、压延机，每个设备各设1个集气罩对废气进行收集，每个车间的废气经UV光氧催化装置+活性炭吸附罐处理后，经15m排气筒排出。未被集气罩收集的废气通过车间门窗等以无组织形式排放到大气中，同时车间加强通风换气。废气产生情况及治理措施见表4-2； 
表4-2                 废气产生及治理情况一览表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

	废气类别
	来源
	污染物种类
	排放形式
	治理措施
	排放去向

	废气有组织排放
	炼胶

车间
	颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、二硫化碳
	有组织
	集气罩+袋式除尘器+UV光氧催化装置+活性炭吸附+15m排气筒
	大气

	
	编织

车间一
	非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、二硫化碳、硫化氢
	有组织
	集气罩+UV光氧催化装置+活性炭吸附+15m排气筒
	大气

	
	编织

车间二
	非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、二硫化碳、硫化氢
	有组织
	集气罩+活性炭吸附+15m排气筒
	大气

	废气无组织排放
	生产

车间
	非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、二硫化碳、硫化氢
	无组织
	加强车间通风，以无组织形式排放
	大气


4.1.3噪声

本项目噪声主要为开炼机、密炼机、挤出机、编织机等高噪声设备运行过程中产生的。采用减振、消声、隔音等措施，以降低设备噪声。噪声产生情况及治理措施见表4-3；
表4-3                 主要噪声源强及治理情况一览表      单位：[dB(A)]

	设备名称
	产生声级值
	位置及运行时间
	治理措施

	密炼机
	85
	炼胶车间，24h连续运行
	减振、消声、隔音

	开炼机
	80
	
	

	挤出机
	85
	
	

	压延机
	85
	
	

	引风机
	90
	
	

	编织机
	85
	编织车间，24h连续运行
	

	合股机
	80
	
	

	硫化罐
	80
	
	

	引风机
	90
	
	


4.1.4固体废物

本项目产生的固废主要为一般固废和危险固废。

一般固废：挤出工序产生的边角料、编织工序产生的废钢丝、检验工序产生的不合格品、袋式除尘器收集的粉尘、生活垃圾。挤出工序产生的边角料收集后回用于混炼工序，编织工序产生的废钢丝、检验工序产生的不合格品收集后外售，袋式除尘器收集的粉尘收集后回用，生活垃圾在厂区内统一收集后，由环卫部门统一处置。

危险固废：废活性炭。废活性炭收集后存放在危废暂存间，定期交由有危废处置资质的单位进行安全处置。固废产排情况及处理措施见表4-4；

表4-4        固废产生情况及治理措施一览表 

	名称
	来源
	性质
	产生量（t/a）
	处理量（t/a）
	处置方式

	挤出工序产生的边角料
	生产过程
	一般固废
	4.58
	4.58
	收集后回用于混炼工序

	编织工序产生的废钢丝
	生产过程
	一般固废
	10
	10
	收集后外售

	检验工序产生的不合格品
	生产过程
	一般固废
	4
	4
	收集后外售

	袋式除尘器收集的粉尘
	生产过程
	一般固废
	0.264
	0.264
	收集后回用

	生活垃圾
	职工生活
	一般固废
	7.8
	7.8
	在厂区内统一收集后，由环卫部门统一处置

	废活性炭
	生产过程
	危险固废
	1.24
	1.24
	存放在危废暂存间，定期交由有危废处置资质的单位进行安全处置


4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

验收项目计划总投资3000万元，环保投资102万元，占总投资的3.4%；项目实际总投资3000万元，环保投资112万元，占总投资的3.73%；环保投资情况见表4-5。

表4-5                   项目环保投资一览表

	污染物
	环保设施
	环保投资（万元）
	实际投资

（万元）
	实际情况

	废气防治措施
	炼胶车间
	2个集气罩、1套活性炭吸附罐（两级）、1套袋式除尘器、1根排气筒
	40
	50
	炼胶车间和编织车间废气处理设施个增加1套UV光氧催化装置

	
	编织车间
	6个集气罩、2套活性炭吸附罐（两级）、2根排气筒
	
	
	

	
	无组织废气
	排风扇强制排风
	
	
	

	废水防治措施
	生产、生活污水
	循环水池1座、化粪池1座
	10
	10
	一致

	地下防治措施
	铺设防渗层
	10
	10
	一致

	固废防治措施
	一般固废
	废钢丝、不合格产品
	一般固废暂存间临时储存，出售
	20
	20
	一致

	
	
	炭黑粉尘、边角废料
	一般固废暂存间临时储存，回用于生产
	
	
	

	
	
	生活垃圾
	暂存于厂内垃圾箱，定期送往城市垃圾填埋场
	
	
	

	
	危险固废
	废活性炭

纤维
	危废暂存间1座，交由有危废处理资质的单位处理
	
	
	

	噪声防治措施
	隔声、减振、消声等措施
	10
	10
	一致

	风险防治措施
	消防水池1座
	2
	2
	一致

	绿化及地面硬化
	/
	10
	10
	一致

	合计
	/
	102
	112
	一致


5建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告书（表）的主要结论
1、废气

本项目废气包括混炼工段产生的非甲烷总烃、颗粒物和恶臭气体以及硫化过程中产生的非甲烷总烃和恶臭气体。

      项目废气产生环节主要为炼胶工段和硫化工段，炼胶工段产生的废气主要为粉尘、非甲烷总烃、甲苯及二甲苯和CS2等，炼胶工段（在炼胶车间进行）拟安装袋式除尘器和活性炭吸附装置，废气处理后通过15m高排气筒排放。硫化工段（分别在编织车间一和编织车间二）产生的废气为非甲烷总烃、硫化氢、甲苯及二甲苯和CS2等，各设置集气罩对废气进行收集，并分别通过活性炭吸附装置去除其中的污染物，最后分别通过15m高排气筒排放。

炼胶车间中粉尘的排放浓度和排放量为：4.12mg/m³、0.0011kg/h、0.002664t/a，非甲烷总烃的排放浓度和排放量为：4.87mg/m³、0.0013kg/h、0.0032t/a，甲苯及二甲苯的排放浓度和排放量为：1.87mg/m³、0.0005kg/h、0.0012t/a，均可满足《橡胶制品行业污染物排放标准》GB 27632-2011中表5粉尘12mg/m³、甲苯及二甲苯合计15mg/m³、非甲烷总烃10mg/m³（15m高排气筒、基准排气量2000m³/t胶）的限值要求，CS2的排放浓度和排放量为：4.12mg/m³、0.0011kg/h、0.0027t/a，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）标准限值要求。

编织车间一和编织车间二的污染物排放情况相同，非甲烷总烃的排放浓度和排放量为：5.62mg/m³、0.0015kg/h、0.0036t/a，甲苯及二甲苯的排放浓度和排放量为：3.75mg/m³、0.001kg/h、0.0023t/a，均可满足《橡胶制品行业污染物排放标准》GB 27632-2011中表5甲苯及二甲苯合计15mg/m³、非甲烷总烃10mg/m³（15m高排气筒、基准排气量2000m³/t胶）的限值要求，硫化氢排放浓度和排放量为：0.03mg/m³、0.000008kg/h、0.00002t/a，CS2的排放浓度和排放量为：2.25mg/m³、0.0006kg/h、0.0014t/a，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）标准限值要求。

根据计算，本项目的卫生防护距离均为50m，东、西厂界需设置45m的卫生防护距离，南厂界需设置40m和15m的卫生防护距离，北厂界需设置35m和40m的卫生防护距离。根据现场调查，项目卫生防护距离范围内居住房屋主要分布在项目区北侧，共包含2排瓦房，有住户5户，共10人。根据新乡市凤泉区宝山东路办事处文件（宝东政[2013]42号文），本项目卫生防护距离内的2排瓦房均包含在“双泉路北侧新乡水泥厂部分区域房屋土地征收补偿安置方案”内，企业承诺，本项目卫生防护距离内2排瓦房拆迁后方投入运营。所以，卫生防护距离内2排瓦房拆迁后，该卫生防护距离无环境敏感点。
废水

生活废水

本项目员工均不在厂食宿，生活污水经化粪池处理后定期清运；待市政管网与污水处理厂接通后，项目废水排入小尚庄污水处理厂处理。

设备冷却水和试压水

设备冷却排水量为1m³/d，排水中污染物主要为pH、COD和SS，pH值在6.5~8.5之间，COD浓度为40mg/L，SS浓度为40mg/L，均属于清净下水（共计2.2m³/d），用于试压工序用水。设备冷却水和试压水均为循环水，无废水产生。

综上所述，运营期间无废水外排，对周边水环境影响较小。

3、噪声

项目在生产过程中噪声主要来自密炼机、开炼机、挤出机、编织机等生产设备运行噪声，设备噪声源强为85~90dB（A）。评价建议采取基础减振、厂房隔离、高噪声设备设单独隔声间等降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类标准的要求，项目建设对周围环境质量影响不大。

4、固体废物

本项目固体废物包括一般固废：边角料4.58t/a、粉尘0.264t/a、废钢丝10t/a、不合格产品4t/a和生活垃圾7.8t/a；危险固废废活性炭（HW49）1.24t/a。其中职工生活垃圾交由环卫部门处理；内胶边料、炭黑粉尘回用于生产；废钢丝、废胶管、残次品外卖；废活性炭经暂存后交由有危险处理资质的单位处理。固废在落实各项环评建议措施的前提下，均得到合理处置，不外排。
5.2建议


1、切实落实环保投资，严格执行环保“三同时”制度，认真落实各项污染治理措施、方案，确保工程运营后各类污染物实现达标排放。

2、根据生产工艺流程，将生产车间分成两个独立的区域，将硫化工段与配料、炼胶工段分开，并设单独密闭区域。

3、在项目生产车间设置周围50m卫生防护距离内，任何单位和个人不得新建居民区、医院、学校等人群聚居的环境敏感建筑物。

4、严格落实各项目环保投资，做到专款专用。
5.3审批部门审批决定

新乡市恒邦液压管业有限公司:

你公司上报的由河南蓝森环保科技有限公司编制的《新多市恒邦液压管业有限公司年产300万标米高压钢丝编织液压管项目环境影响报告书(报批版)》(以下简称《报告书》)、该项目污染物总量指标备案表(4107000454)和风泉区环保局审查意见收悉。经研究，批复如下:
根据《报告书》内容，我局批准该《报告书》,原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点采用的生产工艺和环境保护对策揩施进行项目建设。
  二、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》,并接受相关方的垂询。
    三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工。同时投入使用，确保各项污染物达标排放。
    (一)向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染以及环保设施投资慨算。
    (二)依据《报告书》和本批复文件，对项目生产过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。
    (三)项目运行时，外排污染物应满足以下要求:
    废水:生活污水经化粪池处理后定期清运，设备冷却水和试压水循环使用不外排。
    废气:对各污染物产生环节采取有效的废气收集和治理措施，减少无组织排放。炼胶工段粉尘、非甲烷总烃、甲苯及二甲苯排放须满足《橡胶制品工业污染物排放标准》

(GB 27632-2011),CS2须满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)的要求。
硫化工段(分别在编织车间一和编织车间二进行)产生非甲烷总烃、硫化氢.甲苯及二甲苯和CS2等废气，经集气罩收集和活性炭吸附后，皮气分别通过15m高排气简排放。确保能够达到《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)表5非甲烷总烃、甲苯及二甲苯的标准限值要求，确保硫化氢和CS2能够达到《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)标准值要求。
    噪声:对密炼机、开炼机等产生噪声设备，经采取基础减振，厂房隔离等降噪措施后，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准要求。
    废水:生活污水经化粪池处理后定期清运。设备冷却水和试压水均循环使用，不得外排。
    固废:内胶边料、炭黑粉尘回用于生产；废钢丝、废胶管，残次品收集后外卖；职工生活垃圾交环卫部门处理；废活性炭纤维经暂存后交由有危废处理资质的单位处理。
    四、认真落实环评提出的风险防范要求.制定并落实切实可行的事故防范措施和应急预案，防止污染事故发生。
    五、项目建成后，霄向市局申请试生产，试生产三个月内向市局申请环保坡工验收，验收合格后。方可投入使用。
    六、同意该项目报市局审批。

表5-1     主要环评报告及批复与实际建设情况的对照表

	项目
	环评报告
	环评批复
	实际建设情况

	生产

规模
	年产300万标米高压钢丝编织液压管
	年产300万标米高压钢丝编织液压管
	年产300万标米高压钢丝编织液压管

	废气
	本项目废气包括混炼工段产生的非甲烷总烃、颗粒物和恶臭气体以及硫化过程中产生的非甲烷总烃和恶臭气体。

      项目废气产生环节主要为炼胶工段和硫化工段，炼胶工段产生的废气主要为粉尘、非甲烷总烃、甲苯及二甲苯和CS2等，炼胶工段（在炼胶车间进行）拟安装袋式除尘器和活性炭吸附装置，废气处理后通过15m高排气筒排放。硫化工段（分别在编织车间一和编织车间二）产生的废气为非甲烷总烃、硫化氢、甲苯及二甲苯和CS2等，各设置集气罩对废气进行收集，并分别通过活性炭吸附装置去除其中的污染物，最后分别通过15m高排气筒排放。

炼胶车间中粉尘的排放浓度和排放量为：4.12mg/m³、0.0011kg/h、0.002664t/a，非甲烷总烃的排放浓度和排放量为：4.87mg/m³、0.0013kg/h、0.0032t/a，甲苯及二甲苯的排放浓度和排放量为：1.87mg/m³、0.0005kg/h、0.0012t/a，均可满足《橡胶制品行业污染物排放标准》GB 27632-2011中表5粉尘12mg/m³、甲苯及二甲苯合计15mg/m³、非甲烷总烃10mg/m³（15m高排气筒、基准排气量2000m³/t胶）的限值要求，CS2的排放浓度和排放量为：4.12mg/m³、0.0011kg/h、0.0027t/a，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）标准限值要求。

编织车间一和编织车间二的污染物排放情况相同，非甲烷总烃的排放浓度和排放量为：5.62mg/m³、0.0015kg/h、0.0036t/a，甲苯及二甲苯的排放浓度和排放量为：3.75mg/m³、0.001kg/h、0.0023t/a，均可满足《橡胶制品行业污染物排放标准》GB 27632-2011中表5甲苯及二甲苯合计15mg/m³、非甲烷总烃10mg/m³（15m高排气筒、基准排气量2000m³/t胶）的限值要求，硫化氢排放浓度和排放量为：0.03mg/m³、0.000008kg/h、0.00002t/a，CS2的排放浓度和排放量为：2.25mg/m³、0.0006kg/h、0.0014t/a，可以满足《恶臭污染物排放标准》

（GB 14554-93）标准限值要求。

根据计算，本项目的卫生防护距离均为50m，东、西厂界需设置45m的卫生防护距离，南厂界需设置40m和15m的卫生防护距离，北厂界需设置35m和40m的卫生防护距离。根据现场调查，项目卫生防护距离范围内居住房屋主要分布在项目区北侧，共包含2排瓦房，有住户5户，共10人。根据新乡市凤泉区宝山东路办事处文件（宝东政[2013]42号文），本项目卫生防护距离内的2排瓦房均包含在“双泉路北侧新乡水泥厂部分区域房屋土地征收补偿安置方案”内，企业承诺，本项目卫生防护距离内2排瓦房拆迁后方投入运营。所以，卫生防护距离内2排瓦房拆迁后，该卫生防护距离无环境敏感点。
	对各污染物产生环节采取有效的废气收集和治理措施，减少无组织排放。炼胶工段粉尘、非甲烷总烃、甲苯及二甲苯排放须满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 7632-2011),CS2须满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)的要求。
硫化工段(分别在编织车间一和编织车间二进行)产生非甲烷总烃、硫化氢.甲苯及二甲苯和CS2等废气，经集气罩收集和活性炭吸附后，皮气分别通过15m高排气简排放。确保能够达到《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)表5非甲烷总烃、甲苯及二甲苯的标准限值要求，确保硫化氢和CS2能够达到《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)标准值要求。
	炼胶车间中在密炼机、开放式炼胶机上设集气罩对废气进行收集，产生的废气经袋式除尘器处理+UV光氧催化装置+活性炭吸附罐处理后，经15m排气筒排出；项目共设两个编织车间，编织车间一硫化罐、挤出机，编织车间二硫化罐、开炼机、挤出机、压延机，每个设备各设1个集气罩对废气进行收集，每个车间的废气经UV光氧催化装置+活性炭吸附罐处理后，经15m排气筒排出。未被集气罩收集的废气通过车间门窗等以无组织形式排放到大气中，同时车间加强通风换气。

	废水
	生活废水：本项目员工均不在厂食宿，生活污水经化粪池处理后定期清运；待市政管网与污水处理厂接通后，项目废水排入小尚庄污水处理厂处理。

设备冷却水和试压水：设备冷却排水量为1m³/d，排水中污染物主要为pH、COD和SS，pH值在6.5~8.5之间，COD浓度为40mg/L，SS浓度为40mg/L，均属于清净下水（共计2.2m³/d），用于试压工序用水。设备冷却水和试压水均为循环水，无废水产生。

综上所述，运营期间无废水外排，对周边水环境影响较小。
	生活污水经化粪池处理后定期清运。设备冷却水和试压水均循环使用，不得外排。
	本项目生产废水循环利用，不外排；生活废水经化粪池处理后进市政污水管网排入到小尚庄污水处理厂做进一步处理。

	噪声
	项目在生产过程中噪声主要来自密炼机、开炼机、挤出机、编织机等生产设备运行噪声，设备噪声源强为85~90dB（A）。评价建议采取基础减振、厂房隔离、高噪声设备设单独隔声间等降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类标准的要求，项目建设对周围环境质量影响不大。
	对密炼机、开炼机等产生噪声设备，经采取基础减振，厂房隔离等降噪措施后，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB 12348-2008)2类标准要求。
	本项目噪声主要为开炼机、密炼机、挤出机、编织机等高噪声设备运行过程中产生的。采用减振、消声、隔音等措施，以降低设备噪声。

	固废
	本项目固体废物包括一般固废：边角料4.58t/a、粉尘0.264t/a、废钢丝10t/a、不合格产品4t/a和生活垃圾7.8t/a；危险固废废活性炭（HW49）1.24t/a。其中职工生活垃圾交由环卫部门处理；内胶边料、炭黑粉尘回用于生产；废钢丝、废胶管、残次品外卖；废活性炭经暂存后交由有危险处理资质的单位处理。固废在落实各项环评建议措施的前提下，均得到合理处置，不外排。
	内胶边料、炭黑粉尘回用于生产；废钢丝、废胶管，残次品收集后外卖；职工生活垃圾交环卫部门处理；废活性炭纤维经暂存后交由有危废处理资质的单位处理。
	本项目产生的固废主要为一般固废和危险固废。

一般固废：挤出工序产生的边角料、编织工序产生的废钢丝、检验工序产生的不合格品、袋式除尘器收集的粉尘、生活垃圾。挤出工序产生的边角料收集后回用于混炼工序，编织工序产生的废钢丝、检验工序产生的不合格品收集后外售，袋式除尘器收集的粉尘收集后回用，生活垃圾在厂区内统一收集后，由环卫部门统一处置。

危险固废：废活性炭。废活性炭收集后存放在危废暂存间，定期交由有危废处置资质的单位进行安全处置。


6验收执行标准

6.1  废水、废气、噪声执行标准

表6-1                    废水、废气、噪声执行标准一览表

	类型
	监测项目
	标准限值
	执行标准

	废水
	化学需氧量
	350mg/L
	小尚庄污水处理厂收水标准

	
	氨氮
	35mg/L
	

	
	总磷
	4mg/L
	

	废气有组织排放
	颗粒物
	12mg/m³
	《橡胶制品行业污染物排放标准》

（GB 27632-2011）中表5标准要求

	
	非甲烷总烃
	10mg/m³
	

	
	甲苯与二甲苯合计
	15mg/m³
	

	废气有组织排放
	非甲烷总烃
	最高浓度80mg/m³

建议去除效率70%
	关于《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162）附件1汽车制造业标准

	
	甲苯与二甲苯合计
	40mg/m³
	

	
	硫化氢
	0.33kg/h
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）

表2标准要求

	
	二硫化碳
	1.5kg/h
	

	废气无组织排放
	非甲烷总烃
	4.0mg/m³
	《橡胶制品行业污染物排放标准》

（GB 27632-2011）中表6标准要求

	
	甲苯
	2.4mg/m³
	

	
	二甲苯
	1.2mg/m³
	

	
	非甲烷总烃
	2.0mg/m³
	关于《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162）附件2标准

	
	甲苯
	0.6mg/m³
	

	
	二甲苯
	0.2mg/m³
	

	
	硫化氢
	0.06mg/m³
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）

表1标准要求

	
	二硫化碳
	3.0mg/m³
	

	噪声
	等效连续A声级
	昼间≤60dB（A）；

夜间≤50dB（A）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB 12348-2008）2类标准


7验收监测内容

7.1环境保护设施调试效果

7.1.1废水

本次验收对废水进行监测，具体监测点位、监测因子及监测频次详见下表；监测点位见图7-1。
表7-1                      废水监测一览表

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	废水总排口
	pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、流量
	4次/天，连续监测2天


7.1.2废气

本次验收对废气进行监测，具体监测点位、监测因子及监测频次详见下表；监测点位见图7-1。
表7-2                   废气排放监测一览表

	类型
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	废气有组织排放
	炼胶车间废气处理设施（袋式除尘器+UV光氧催化+活性炭吸附）进、出口
	颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、二硫化碳
	3次/周期，连续监测2周期

	
	1#编织车间、2#编织车间废气处理设施（UV光氧催化+活性炭吸附）进、出口
	非甲烷总烃、二硫化碳、硫化氢、甲苯、二甲苯
	

	废气无组织排放
	厂界外上风向设1个参照点

厂界外下风向设3个监测点
	非甲烷总烃、甲苯、二甲苯

二硫化碳、硫化氢
	连续监测2天，

3次/天


7.1.3厂界噪声监测

本次验收对噪声进行监测，具体监测点位、监测因子及监测频次详见下表；监测点位见图7-1。

表7-3                   噪声监测一览表

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	厂界四周
	厂界噪声
	每日昼监测1次，连续监测2天
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              图7-1       污染物监测点位图
7.1.4固体废物监测

本项目产生的固废主要为一般固废和危险固废。

一般固废：挤出工序产生的边角料、编织工序产生的废钢丝、检验工序产生的不合格品、袋式除尘器收集的粉尘、生活垃圾。挤出工序产生的边角料收集后回用于混炼工序，编织工序产生的废钢丝、检验工序产生的不合格品收集后外售，袋式除尘器收集的粉尘收集后回用，生活垃圾在厂区内统一收集后，由环卫部门统一处置。

危险固废：废活性炭。废活性炭收集后存放在危废暂存间，定期交由有危废处置资质的单位进行安全处置。固废、危废都得到合理处置，一般不会造成二次污染，故不设置监测点位。 
8质量保证及质量控制

本次验收监测，我公司委托河南名科检测技术有限公司进行。

8.1 检测分析方法及监测仪器

表8-1                     本项目污染物检测分析方法

	类别
	检测项目
	检测标准或来源
	使用仪器及型号
	检出限或最低检出浓度

	废水

	pH值
	水质 pH值的测定 玻璃电极法

GB/T 6920-1986
	PHB-4酸度计
	0.01

(pH值)

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017
	25mL滴定管
	4(mg/L)

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009
	721可见分光光度计
	0.025

(mg/L)

	
	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	721可见分光光度计
	0.01

(mg/L)

	废气有组织排放

	废气流量
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB/T 16157-1996 及修改单
	3012H-D便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪
	/

	
	颗粒物
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017
	AUW120D电子天平
	1.0
(mg/m³)

	
	非甲烷总烃
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 

HJ 38-2017
	GC9790II气相色谱仪
	0.07

（mg/m³）

	
	甲苯
	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法

HJ 584-2010
	GC9790 plus气相色谱仪

	1.5×10-3（mg/m³）


	
	二甲苯
	
	
	

	
	二硫化碳
	空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 GB/T 14680-1993 
	721可见分光光度计
	0.03
（mg/m³)

	废气有组织排放
	硫化氢
	废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007年）第五篇 第四章 十
	721可见分光光度计
	0.01（mg/m³）

	废气无组织排放

	非甲烷总烃
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017
	GC9790II 气相色谱仪
	0.07

（mg/m³）

	
	甲苯
	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法

HJ 584-2010
	GC9790 plus气相色谱仪

	1.5×10-3（mg/m³）


	
	二甲苯
	
	
	

	
	二硫化碳
	空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 GB/T 14680-1993 
	721可见分光光度计
	0.03
（mg/m³)

	
	硫化氢
	废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007年）第五篇 第四章 十
	721可见分光光度计
	0.01（mg/m³）

	噪声
	等效连续

A声级
	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008
	AWA6228型多功能声级计
	/


8.2验收监测期间质量保证措施

为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，对监测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节采取了严格的质量控制措施。具体要求如下：

（1）现场采样、分析人员均经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作。

（2）监测所用仪器、量器均为计量部门鉴定认证和分析人员校准合格的。

（3）监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。

（4）所有监测数据、记录经监测分析人员、质控负责人和项目负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

8.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。实行明码平行样，密码质控样，质控样数量达到样品总数的10％以上，监测结果可靠，具有代表性。

8.4废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气监测中采用化学法监测分析的项目，实行明码平行样，密码质控样质控措施；采用仪器法的，被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围内，烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时确保其采样流量。

8.5噪声监测过程中的质量保证和质量控制

监测时使用的声级计经计量部门检定、并在有效期限内；测量时天气无大风、雨雪，风速小于5m/s；声级计用标准发生源进行校准，测量前后仪器的校正值相差均小于0.5dB（A）。
9验收监测结果

9.1生产工况

表9-1                   验收监测期间工况一览表

	监测日期
	产品名称
	设计生产能力

（万标米/天）
	实际生产能力

（万标米/天）
	生产负荷

（%）

	2020.01.03
	高压钢丝编织液压管
	1.0
	0.82
	82

	2020.01.04
	
	
	0.80
	80


监测期间该项目生产负荷为80%~82%，监测期间，生产正常，各环保设施运行正常。
9.2环境保护调试运行效果

9.2.1环保设施处理效率监测结果

9.2.1.1废气治理设施

本项目废气治理设施监测结果见表9-2；
表9-2                废气治理设施监测结果

	处理单元
	主要污染物（mg/m³）

	
	非甲烷总烃
	颗粒物
	甲苯
	二甲苯
	二硫化碳

	炼胶车间废气处理设施（袋式除尘器+UV光氧催化+活性炭吸附）
	进口
	38.8
	36.4
	380
	357
	3.80
	3.41
	8.12
	9.50
	/
	/

	
	出口
	4.17
	4.13
	3.4
	3.2
	0.397
	0.506
	1.27
	1.19
	/
	/

	去除效率（%）
	89.3 
	88.7 
	99.1 
	99.1 
	89.6 
	85.2 
	84.4 
	87.5 
	/
	/

	处理单元

	主要污染物（mg/m³）

	
	非甲烷总烃
	甲苯
	二甲苯
	二硫化碳
	硫化氢

	1#编织车间废气处理设施（UV光氧催化+活性炭吸附）
	进口
	42.1
	43.0
	5.95
	6.75
	13.5
	12.5
	/
	/
	0.277
	0.289

	
	出口
	5.74
	5.56
	0.741
	0.839
	1.91
	1.61
	/
	/
	0.037
	0.038

	去除效率（%）
	86.4 
	87.1 
	87.5 
	87.6 
	85.9 
	87.1 
	/
	/
	86.6 
	86.9 

	2#编织车间废气处理设施（UV光氧催化+活性炭吸附）
	进口
	38.0 
	42.2
	4.99
	5.24
	12.9
	11.6
	/
	/
	0.276
	0.293

	
	出口
	5.65
	5.44
	0.832
	0.622
	1.69
	1.60 
	/
	/
	0.036
	0.04

	去除效率（%）
	85.1 
	87.1 
	83.3 
	88.2 
	86.9 
	86.2 
	/
	/
	87.0 
	86.3 


该项目炼胶车间废气处理设施（袋式除尘器+UV光氧催化+活性炭吸附）颗粒物去除效率为99.1%，非甲烷总烃去除效率为88.7%~89.3%，甲苯去除效率为85.2%~89.6%，二甲苯去除效率为84.4%~87.5%；1#编织车间废气处理设施（UV光氧催化+活性炭吸附）非甲烷总烃去除效率为86.4%~87.1%，甲苯去除效率为87.5%~87.6%，二甲苯去除效率为85.9%~87.1%，硫化氢去除效率为86.6%~86.9%；2#编织车间废气处理设施（UV光氧催化+活性炭吸附）非甲烷总烃去除效率为85.1%~87.1%，甲苯去除效率为83.3%~88.2%，二甲苯去除效率为86.2%~86.9%，硫化氢去除效率为86.3%~87.0%；满足环境影响报告书（表）及审批部门审批决定要求或设计指标（炼胶车间废气处理设施（袋式除尘器+UV光氧催化+活性炭吸附）颗粒物去除效率为99%，非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、二硫化碳去除效率为85%，1#~2#编织车间废气处理设施（UV光氧催化+活性炭吸附非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、二硫化碳去除效率为85%）。
9.2.1.2噪声治理设施

昼间厂界噪声最大值为55dB（A），夜间厂界噪声最大值为44dB（A），本项目噪声采取基础减振、墙体隔声以及距离衰减等措施后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准（昼间：60dB（A），夜间：50dB（A））。

9.2.2污染物排放监测结果

9.2.2.1 废水

本项目废水检测结果见表9-3；

验收监测期间，经监测，该项目废水总排口化学需氧量范围为（174~192）mg/L，氨氮浓度范围为（16.1~17.4）mg/L，总磷浓度范围为（1.09~1.46）mg/L；各监测因子满足小尚庄污水处理厂收水标准。
表9-3                     废水检测结果表             
	监测点位
	监测时间
	频次
	pH值

（无量纲）
	化学需氧量（mg/L）
	氨氮

（mg/L）
	总磷

（mg/L）
	流量

（m³/d）

	厂区废水

总排口
	2020.01.03
	第一次
	7.21
	192
	17.4
	1.13
	2.48

	
	
	第二次
	7.35
	179
	16.8
	1.33
	

	
	
	第三次
	7.77
	181
	17.1
	1.09
	

	
	
	第四次
	7.56
	184
	16.3
	1.46
	

	
	
	均值
	/
	184
	16.9
	1.25
	

	
	2020.01.04
	第一次
	7.15
	174
	17.2
	1.44
	2.45

	
	
	第二次
	7.44
	188
	16.5
	1.37
	

	
	
	第三次
	7.36
	180
	16.1
	1.28
	

	
	
	第四次
	7.55
	186
	16.9
	1.31
	

	
	
	均值
	/
	182
	16.7
	1.35
	


9.2.2.2 废气有组织排放

（1）废气有组织排放

本项目废水检测结果见表9-4；

验收期间，经监测，环保设施及工况运行正常的情况下；炼胶车间废气处理设施（袋式除尘器+UV光氧催化+活性炭吸附）出口颗粒物排放浓度范围为（2.9~3.7）mg/m³，排放速率范围为（0.126~0.161）kg/h；非甲烷总烃排放浓度范围为（4.02~4.28）mg/m³，排放速率范围为（0.0174~0.0187）kg/h；甲苯排放浓度范围为（0.377~0.569）mg/m³，排放速率范围为（1.62×10-3~2.50×10-3）kg/h；二甲苯排放浓度范围为（1.10~1.35）mg/m³，排放速率范围为（4.76×10-3~5.89×10-3）kg/h；各监测因子满足《橡胶制品行业污染物排放标准》

（GB 27632-2011）中表5标准要求以及关于《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162）附件1其他行业标准要求。二硫化碳未检出，监测因子满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准要求。

1#编织车间废气处理设施（UV光氧催化+活性炭吸附）出口非甲烷总烃排放浓度范围为（5.49~5.82）mg/m³，排放速率范围为（0.0251~0.0262）kg/h；甲苯排放浓度范围为（0.625~0.948）mg/m³，排放速率范围为（2.81×10-3~4.31×10-3）kg/h；二甲苯排放浓度范围为（1.45~2.29）mg/m³，排放速率范围为（6.51×10-3~0.010）kg/h；各监测因子满足《橡胶制品行业污染物排放标准》（GB 27632-2011）中表5标准要求以及关于《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162）附件1其他行业标准要求。二硫化碳未检出，硫化氢排放浓度范围为（0.031~0.042）mg/m³，排放速率范围为（1.41×10-4~1.94×10-4）kg/h；各监测因子满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准要求。

2#编织车间废气处理设施（UV光氧催化+活性炭吸附）出口非甲烷总烃排放浓度范围为（5.22~5.80）mg/m³，排放速率范围为（0.0232~0.0258）kg/h；甲苯排放浓度范围为（0.588~1.00）mg/m³，排放速率范围为（2.63×10-3~4.52×10-3）kg/h；二甲苯排放浓度范围为（1.31~1.82）mg/m³，排放速率范围为（5.82×10-3~7.97×10-3）kg/h；各监测因子满足《橡胶制品行业污染物排放标准》（GB 27632-2011）中表5标准要求以及关于《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162）附件1其他行业标准要求。二硫化碳排放未检出，硫化氢排放浓度范围为（0.032~0.042）mg/m³，排放速率范围为（1.42×10-4~1.85×10-4）kg/h；各监测因子满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准要求。

（2）废气无组织排放

本项目废气无组织排放检测结果见表9-5；气象参数统计表9-6；

验收期间，经监测，非甲烷总烃最大浓度值范围为（0.90~0.96）mg/m³，甲苯最大浓度值范围为（0.0307~0.0389）mg/m³，二甲苯最大浓度值范围为（0.0810~0.0973）mg/m³，监测因子满足《橡胶制品行业污染物排放标准》（GB 27632-2011）中表6标准要求以及关于《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162）附件2工业企业挥发性有机物排放建议值其他行业标准要求。硫化氢最大浓度值范围为（0.020~0.030）mg/m³，二硫化碳未检出，各监测因子满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1标准要求。

表9-4                         废气有组织排放检测结果表

	监测点位
	监测时间
	周期
	测定位置
	频次
	废气流量

（标 m³/h
	颗粒物
	非甲烷总烃
	甲苯
	二甲苯
	二硫化碳

	
	
	
	
	
	
	浓度

（mg/m3）
	排放速率

（kg/h）
	浓度

（mg/m3）
	排放速率

（kg/h）
	浓度

（mg/m3）
	排放速率

（kg/h）
	浓度

（mg/m3）
	排放速率

（kg/h）
	浓度

（mg/m3）
	排放速率

（kg/h）

	炼胶车间废气处理设施

（袋式除尘器+UV 光氧催化

+活性炭吸附）
	2020.01.03
	1
	进口
	第 1 次
	3.57×103
	412
	1.47
	38.7
	0.138
	3.37
	0.0120
	9.42
	0.0336
	ND
	/

	
	
	
	
	第 2 次
	3.49×103
	355
	1.24
	39.5
	0.138
	3.73
	0.0130
	6.94
	0.0242
	ND
	/

	
	
	
	
	第 3 次
	3.51×103
	372
	1.31
	38.1
	0.134
	4.31
	0.0151
	8.01
	0.0281
	ND
	/

	
	
	
	
	均值
	3.52×103
	380
	1.34
	38.8
	0.137
	3.80
	0.0134
	8.12
	0.0286
	ND
	/

	
	
	
	出口
	第 1 次
	4.36×103
	3.7
	0.0161
	4.28
	0.0187
	0.431
	1.88×10-3
	1.35
	5.89×10-3
	ND
	/

	
	
	
	
	第 2 次
	4.30×103
	3.1
	0.0133
	4.20
	0.0181
	0.377
	1.62×10-3
	1.22
	5.25×10-3
	ND
	/

	
	
	
	
	第 3 次
	4.42×103
	3.5
	0.0155
	4.04
	0.0179
	0.382
	1.69×10-3
	1.24
	5.48×10-3
	ND
	/

	
	
	
	
	均值
	4.36×103
	3.4
	0.0148
	4.17
	0.0182
	0.397
	1.73×10-3
	1.27
	5.54×10-3
	ND
	/

	
	2020.01.04
	2
	进口
	第 1 次
	3.62×103
	346
	1.25
	37.0
	0.134
	3.49
	0.0126
	9.32
	0.0337
	ND
	/

	
	
	
	
	第 2 次
	3.55×103
	331
	1.18
	35.9
	0.127
	3.41
	0.0121
	9.49
	0.0337
	ND
	/

	
	
	
	
	第 3 次
	3.46×103
	395
	1.37
	36.3
	0.126
	3.32
	0.0115
	9.68
	0.0335
	ND
	/

	
	
	
	
	均值
	3.54×103
	357
	1.26
	36.4
	0.129
	3.41
	0.0121
	9.50
	0.0336
	ND
	/

	
	
	
	出口
	第 1 次
	4.29×103
	3.2
	0.0137
	4.21
	0.0181
	0.467
	2.00×10-3
	1.32
	5.66×10-3
	ND
	/

	
	
	
	
	第 2 次
	4.33×103
	2.9
	0.0126
	4.02
	0.0174
	0.481
	2.08×10-3
	1.10
	4.76×10-3
	ND
	/

	
	
	
	
	第 3 次
	4.39×103
	3.6
	0.0158
	4.15
	0.0182
	0.569
	2.50×10-3
	1.15
	5.05×10-3
	ND
	/

	
	
	
	
	均值
	4.34×103
	3.2
	0.0139
	4.13
	0.0179
	0.506
	2.20×10-3
	1.19
	5.16×10-3
	ND
	/


备注：“ND”表示低于方法检出限

表9-4 续                        废气有组织排放检测结果表

	监测点位
	监测时间
	周期
	测定位置
	频次
	废气流量

（标 m³/h
	硫化氢
	非甲烷总烃
	甲苯
	二甲苯
	二硫化碳

	
	
	
	
	
	
	浓度

（mg/m3）
	排放速率

（kg/h）
	浓度

（mg/m3）
	排放速率

（kg/h）
	浓度

（mg/m3）
	排放速率

（kg/h）
	浓度

（mg/m3）
	排放速率

（kg/h）
	浓度

（mg/m3）
	排放速率

（kg/h）

	1#编织车间废气处理设施

（UV 光氧催化+ 活性炭吸附）
	2020.01.03
	1
	进口
	第 1 次
	3.38×103
	0.250
	8.45×10-4
	42.7
	0.144
	6.06
	0.0205
	12.8
	0.0433
	ND
	/

	
	
	
	
	第 2 次
	3.45×103
	0.270
	9.32×10-4
	42.3
	0.146
	5.49
	0.0189
	12.2
	0.0421
	ND
	/

	
	
	
	
	第 3 次
	3.31×103
	0.310
	1.03×10-3
	41.2
	0.136
	6.30
	0.0209
	15.6
	0.0516
	ND
	/

	
	
	
	
	均值
	3.38×103
	0.277
	9.36×10-4
	42.1
	0.142
	5.95
	0.0201
	13.5
	0.0456
	ND
	/

	
	
	
	出口
	第 1 次
	4.55×103
	0.031
	1.41×10-4
	5.76
	0.0262
	0.927
	4.21×10-3
	1.67
	7.60×10-3
	ND
	/

	
	
	
	
	第 2 次
	4.50×103
	0.037
	1.67×10-4
	5.82
	0.0262
	0.625
	2.81×10-3
	1.78
	8.01×10-3
	ND
	/

	
	
	
	
	第 3 次
	4.63×103
	0.042
	1.94×10-4
	5.65
	0.0262
	0.670
	3.10×10-3
	2.29
	0.0106
	ND
	/

	
	
	
	
	均值
	4.56×103
	0.037
	1.69×10-4
	5.74
	0.0262
	0.741
	3.38×10-3
	1.91
	8.71×10-3
	ND
	/

	
	2020.01.04
	2
	进口
	第 1 次
	3.30×103
	0.300
	9.90×10-4
	43.0
	0.142
	6.83
	0.0225
	11.7
	0.0386
	ND
	/

	
	
	
	
	第 2 次
	3.27×103
	0.281
	9.19×10-4
	42.8
	0.140
	6.79
	0.0222
	13.0
	0.0425
	ND
	/

	
	
	
	
	第 3 次
	3.34×103
	0.287
	9.59×10-4
	43.3
	0.145
	6.64
	0.0222
	12.7
	0.0424
	ND
	/

	
	
	
	
	均值
	3.30×103
	0.289
	9.54×10-4
	43.0
	0.142
	6.75
	0.0223
	12.5
	0.0412
	ND
	/

	
	
	
	出口
	第 1 次
	4.49×103
	0.037
	1.66×10-4
	5.67
	0.0255
	0.773
	3.47×10-3
	1.45
	6.51×10-3
	ND
	/

	
	
	
	
	第 2 次
	4.55×103
	0.036
	1.64×10-4
	5.52
	0.0251
	0.948
	4.31×10-3
	1.50
	6.83×10-3
	ND
	/

	
	
	
	
	第 3 次
	4.61×103
	0.041
	1.89×10-4
	5.49
	0.0253
	0.797
	3.67×10-3
	1.89
	8.71×10-3
	ND
	/

	
	
	
	
	均值
	4.55×103
	0.038
	1.73×10-4
	5.56
	0.0253
	0.839
	3.82×10-3
	1.61
	7.33×10-3
	ND
	/


备注：“ND”表示低于方法检出限

表9-4 续                        废气有组织排放检测结果表

	监测点位
	监测时间
	周期
	测定位置
	频次
	废气流量

（标 m³/h
	硫化氢
	非甲烷总烃
	甲苯
	二甲苯
	二硫化碳

	
	
	
	
	
	
	）
浓度

（mg/m³）
	排放速率

（kg/h）
	浓度

（mg/m³）
	排放速率

（kg/h）
	浓度

（mg/m³）
	排放速率

（kg/h）
	浓度

（mg/m³）
	排放速率

（kg/h）
	浓度

（mg/m³）
	排放速率

（kg/h）

	2#编织车间废气处理设施

（UV 光氧催化+活性炭吸附）
	2020.01.03
	1
	进口
	第 1 次
	3.78×103
	0.253
	9.56×10-4
	38.5
	0.146
	4.38
	0.0166
	12.5
	0.0473
	ND
	/

	
	
	
	
	第 2 次
	3.69×103
	0.294
	1.08×10-3
	37.3
	0.138
	4.65
	0.0172
	13.7
	0.0506
	ND
	/

	
	
	
	
	第 3 次
	3.82×103
	0.280
	1.07×10-3
	38.2
	0.146
	5.94
	0.0227
	12.4
	0.0474
	ND
	/

	
	
	
	
	均值
	3.76×103
	0.276
	1.04×10-3
	38.0
	0.143
	4.99
	0.0188
	12.9
	0.0485
	ND
	/

	
	
	
	出口
	第 1 次
	4.45×103
	0.032
	1.42×10-4
	5.80
	0.0258
	0.801
	3.56×10-3
	1.50
	6.68×10-3
	ND
	/

	
	
	
	
	第 2 次
	4.40×103
	0.039
	1.72×10-4
	5.70
	0.0251
	0.696
	3.06×10-3
	1.81
	7.96×10-3
	ND
	/

	
	
	
	
	第 3 次
	4.52×103
	0.036
	1.63×10-4
	5.46
	0.0247
	1.00
	4.52×10-3
	1.75
	7.91×10-3
	ND
	/

	
	
	
	
	均值
	4.46×103
	0.036
	1.61×10-4
	5.65
	0.0252
	0.832
	3.71×10-3
	1.69
	7.54×10-3
	ND
	/

	
	2020.01.04
	2
	进口
	第 1 次
	3.71×103
	0.293
	1.09×10-3
	42.2
	0.157
	4.20
	0.0156
	13.6
	0.0505
	ND
	/

	
	
	
	
	第 2 次
	3.74×103
	0.283
	1.06×10-3
	41.7
	0.156
	5.82
	0.0218
	10.4
	0.0389
	ND
	/

	
	
	
	
	第 3 次
	3.66×103
	0.302
	1.11×10-3
	42.8
	0.157
	5.69
	0.0208
	10.7
	0.0392
	ND
	/

	
	
	
	
	均值
	3.70×103
	0.293
	1.08×10-3
	42.2
	0.156
	5.24
	0.0194
	11.6
	0.0429
	ND
	/

	
	
	
	出口
	第 1 次
	4.38×103
	0.041
	1.80×10-4
	5.43
	0.0238
	0.600
	2.63×10-3
	1.82
	7.97×10-3
	ND
	/

	
	
	
	
	第 2 次
	4.44×103
	0.037
	1.64×10-4
	5.22
	0.0232
	0.677
	3.01×10-3
	1.31
	5.82×10-3
	ND
	/

	
	
	
	
	第 3 次
	4.41×103
	0.042
	1.85×10-4
	5.66
	0.0250
	0.588
	2.59×10-3
	1.66
	7.32×10-3
	ND
	/

	
	
	
	
	均值
	4.41×103
	0.040
	1.76×10-4
	5.44
	0.0240
	0.622
	2.74×10-3
	1.60
	7.06×10-3
	ND
	/


备注：“ND”表示低于方法检出限

表9-5                              废气无组织排放检测结果表

	采样时间
	监测点位
	非甲烷总烃（mg/m³）
	甲苯（mg /m³）
	二甲苯（mg /m³）
	二硫化碳（mg /m³）
	硫化氢（mg /m³）

	
	
	测定浓度
	浓度

最大值
	测定浓度
	浓度

最大值
	测定浓度
	浓度

最大值
	测定浓度
	浓度

最大值
	测定浓度
	浓度

最大值

	2020.01.03

08:00~09:00
	上风向
	0.36
	0.94
	0.0181
	0.0339
	0.0491
	0.0926
	未检出
	/
	未检出
	0.030

	
	下风向 1#
	0.91
	
	0.0339
	
	0.0926
	
	未检出
	
	0.020
	

	
	下风向 2#
	0.85
	
	0.0274
	
	0.0739
	
	未检出
	
	0.030
	

	
	下风向 3#
	0.94
	
	0.0253
	
	0.0694
	
	未检出
	
	0.020
	

	2020.01.03

11:00~12:00
	上风向
	0.31
	0.93
	0.0213
	0.0381
	0.0501
	0.0973
	未检出
	/
	未检出
	0.020

	
	下风向 1#
	0.88
	
	0.0381
	
	0.0973
	
	未检出
	
	0.010
	

	
	下风向 2#
	0.93
	
	0.0305
	
	0.0720
	
	未检出
	
	0.020
	

	
	下风向 3#
	0.83
	
	0.0244
	
	0.0672
	
	未检出
	
	0.020
	

	2020.01.03

14:00~15:00
	上风向
	0.33
	0.90
	0.0176
	0.0330
	0.0544
	0.0966
	未检出
	/
	未检出
	0.020

	
	下风向 1#
	0.85
	
	0.0330
	
	0.0966
	
	未检出
	
	0.020
	

	
	下风向 2#
	0.90
	
	0.0312
	
	0.0815
	
	未检出
	
	0.020
	

	
	下风向 3#
	0.89
	
	0.0223
	
	0.0645
	
	未检出
	
	0.010
	

	2020.01.04

08:00~09:00
	上风向
	0.36
	0.96
	0.0155
	0.0354
	0.0411
	0.0810
	未检出
	/
	未检出
	0.023

	
	下风向 1#
	0.96
	
	0.0354
	
	0.0810
	
	未检出
	
	0.020
	

	
	下风向 2#
	0.70
	
	0.0309
	
	0.0665
	
	未检出
	
	0.023
	

	
	下风向 3#
	0.86
	
	0.0217
	
	0.0577
	
	未检出
	
	0.018
	

	2020.01.04

11:00~12:00
	上风向
	0.33
	0.94
	0.0178
	0.0307
	0.0477
	0.0819
	未检出
	/
	未检出
	0.023

	
	下风向 1#
	0.94
	
	0.0307
	
	0.0819
	
	未检出
	
	0.023
	

	
	下风向 2#
	0.83
	
	0.0276
	
	0.0622
	
	未检出
	
	0.020
	

	
	下风向 3#
	0.69
	
	0.0257
	
	0.0573
	
	未检出
	
	0.010
	

	2020.01.04

14:00~15:00
	上风向
	0.30
	0.91
	0.0190
	00389
	0.0515
	0.0854
	未检出
	/
	未检出
	0.020

	
	下风向 1#
	0.91
	
	0.0389
	
	0.0854
	
	未检出
	
	0.018
	

	
	下风向 2#
	0.78
	
	0.0281
	
	0.0695
	
	未检出
	
	0.010
	

	
	下风向 3#
	0.81
	
	0.0256
	
	0.0607
	
	未检出
	
	0.020
	


表9-6                     气象参数统计表

	测量时间
	温度（℃）
	大气压（kPa）
	风向
	风速（m/s）
	天气状况

	2020.01.03
	08:00
	1.1
	102.6
	N
	1.5
	多云

	
	11:00
	1.9
	102.5
	N
	1.2
	多云

	
	14:00
	3.5
	102.5
	N
	1.0
	多云

	2020.01.04
	08:00
	0.9
	102.5
	N
	1.3
	阴

	
	11:00
	1.8
	102.4
	N
	1.1
	阴

	
	14:00
	3.2
	102.4
	E
	0.7
	阴


9.2.2.4厂界噪声

本项目噪声检测结果与标准值见下表。
表9-7                厂界噪声检测结果表

	监测点位
	测量结果（Leq） dB（A）

	
	2020.01.03
	2020.01.04

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	南厂界
	52.1
	40.5
	53.5
	41.8

	备注：东、西、北厂界不具备监测条件


验收期间，经监测，该公司南厂界昼间噪声结果为（52.1~53.5）dB（A），夜间噪声结果为（40.5~41.8）dB（A）；东、西、北厂界不具备监测条件；均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

9.2.2.4固体废物治理设施

本项目产生的固废主要为一般固废和危险固废。

一般固废：挤出工序产生的边角料、编织工序产生的废钢丝、检验工序产生的不合格品、袋式除尘器收集的粉尘、生活垃圾。挤出工序产生的边角料收集后回用于混炼工序，编织工序产生的废钢丝、检验工序产生的不合格品收集后外售，袋式除尘器收集的粉尘收集后回用，生活垃圾在厂区内统一收集后，由环卫部门统一处置。

危险固废：废活性炭。废活性炭收集后存放在危废暂存间，定期交由有危废处置资质的单位进行安全处置。固废、危废都得到合理处置，不会造成二次污染。

9.2.2.5污染物排放总量核算

表9-8           废水污染物总量核算结果

	处理单元
	监测结果总量
	环境影响报告书（表）预测值

	废水总排口

总量（t/a）
	化学需氧量
	氨氮
	化学需氧量
	氨氮

	
	0.1348 
	0.0122 
	0.2232
	0.0208


由表9-8可知，废水总排口排水量702t/a，化学需氧量总量为0.1348t/a、氨氮总量为0.0122t/a，监测总量不超过环境影响报告书（表）预测总量。      

9.3公众参与

9.3.1公众参与对象、方式

9.3.1.1公众参与对象

公众参与的对象应针对参与目的不同明确选择不同层次的人员，以利益直接和间接相关方、专家、单位和社会团体为主，参与形式可以是论证会、听证会、座谈会，发放调查问卷是征求公众意见最直接、最主要的方式。

本项目公众参与的对象包括当地村民和其他附近公司的职工。

9.3.1.2公众参与方式
本项目的公众参与采用的方法让公众对建设项目有较全面的了解：网上公示、问卷调查、信息张贴公告。

9.3.2公众参与调查表的发放及结果分析

9.3.2.1公众参与调查表的发放情况介绍

本次公众参与调查本着公开、公正、客观、真实的基本原则，选择受新乡市恒邦液压管业有限公司年产300万标米高压钢丝编织液压管项目影响的主要村庄居民等作为调查对象。调查中综合考虑地域、职业、表达能力、受区域建设影响的程度等因素，合理选择被调查的公众，并特别注意了对涉及附近居民的调查，力求本次问卷调查对象更具代表性。公众参与调查表共发放调查表25份，回收25份，回收率100%。在入户调查过程中，对每个填表的村民进行该项目的介绍，让村民充分了解本项目。被调查对象的具体情况见表9-5。
从表9-10可以看出，本次调查年龄选择恰当，主要参与公众基本在20～60岁之间，是思维活跃、判别能力突出阶段；职业中主要是工人、农民、学生，反映了本次建设区域的主要人员构成，具有良好的抽样效应。参与调查的公众主要为项目周边的居民和附近企业员工，可以较好的反映各个方面的建议和意见。

表9-10          参与公众基本情况一览表
	项目
	调查对象情况
	人数
	比例（%）

	发放表格份数
	25
	25
	100%

	回收表格份数
	25
	25
	100%

	年龄构成
	50岁以上
	9
	36%

	
	36～50岁之间
	15
	60%

	
	21～35岁之间
	1
	4%

	
	20岁以下
	0
	0%

	文化程度构成
	大专以上
	0
	0%

	
	高中或中专
	14
	56%

	
	初中以下
	11
	44%

	职业构成
	工人
	6
	24%

	
	农民
	17
	68%

	
	干部
	0
	0%

	
	学生
	0
	0%

	
	其它
	2
	8%


9.3.2.2公众参与调查表的结果分析
公众参与调查问卷见表9-11，公众对该项目的建设观点调查结果的汇总情况见表9-12。

表9-11         公众参与调查问卷
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	文化程度
	
	职业
	

	联系电话
	
	单位或住址
	

	1、企业概况

新乡市恒邦液压管业有限公司为新建的民营企业，厂址位于凤泉区新乡豫新发电公司北侧，该公司投资3000万元建设年产300万标米高压钢丝编织液压管项目。
2、运营期环境影响：

（1）废水：本项目生产废水循环利用，不外排；生活废水经化粪池处理后进市政污水管网排入到小尚庄污水处理厂。

（2）废气：本项目生产过程在炼胶车间和编织车间产生的废气。

炼胶车间中在密炼机、开放式炼胶机上设集气罩对废气进行收集，产生的废气经袋式除尘器处理+UV光氧催化装置+活性炭吸附罐处理后，经15m排气筒排出；项目共设两个编织车间，编织车间一硫化罐、挤出机，编织车间二硫化罐、开炼机、挤出机、压延机，每个设备各设1个集气罩对废气进行收集，每个车间的废气经UV光氧催化装置+活性炭吸附罐处理后，经15m排气筒排出。未被集气罩收集的废气通过车间门窗等以无组织形式排放到大气中，同时车间加强通风换气。
（3）固废：本项目产生的固废主要为一般固废和危险固废。

一般固废：挤出工序产生的边角料、编织工序产生的废钢丝、检验工序产生的不合格品、袋式除尘器收集的粉尘、生活垃圾。挤出工序产生的边角料收集后回用于混炼工序，编织工序产生的废钢丝、检验工序产生的不合格品收集后外售，袋式除尘器收集的粉尘收集后回用，生活垃圾在厂区内统一收集后，由环卫部门统一处置。

危险固废：废活性炭。废活性炭收集后存放在危废暂存间，定期交由有危废处置资质的单位进行安全处置。
（4）噪声：本项目噪声主要为开炼机、密炼机、挤出机、编织机等高噪声设备运行过程中产生的。采用减振、消声、隔音等措施，以降低设备噪声。

作为本次评价区域内的公众，请您就该项目提出您的建议及要求，以切实保障您的利益和权利。

	1.您是否了解本企业？    ①了解□          ②了解一些□         ③不了解□

	2.您认为该地区的主要环境问题是什么（可多选）？

①地表水污染□    ②地下水污染□     ③废气污染□    ④噪声污染□     ⑤固体废弃物污染□

	3.您担心项目投产后对哪些环境产生影响？（可多选）

① 地表水；② 地下水；③ 大气；④ 噪声；⑤ 固体废物；⑥ 不会污染

	4、您认为该项目会对当地经济发展起积极作用吗？① 会；  ② 不会；  ③ 不一定

	5、您认为该项目会对当地就业起积极作用吗？① 会；  ② 不会；  ③ 不一定

	6、您支持该工程环境验收通过吗？① 支持；  ② 不支持；  ③ 无所谓

	注：1.请你用“√”表示你对每个问题的态度，如“了解√”等。

2.对于其它意见和建议以及一些具体要求，请书面表达，可附纸说明。


表9-11           调查结果汇总情况一览表

	序号
	调查内容
	人数
	比例（%）

	1
	您了解本项目吗？
	了解
	11
	44%

	
	
	一般
	14
	56%

	
	
	不了解
	0
	0

	2
	您认为目前该地区的主要环境问题是什么？（可多选）
	地表水污染
	0
	0

	
	
	地下水污染
	15
	60%

	
	
	大气污染
	16
	64%

	
	
	噪声污染
	8
	32%

	
	
	固体废弃物污染
	0
	0

	
	
	没有污染
	0
	0

	3
	您担心项目投产后对哪些环境产生影响？（可多选）
	地表水
	0
	0

	
	
	地下水
	12
	48%

	
	
	大气
	18
	72%

	
	
	噪声
	12
	48%

	
	
	固体废弃物
	0
	0%

	
	
	不会污染
	2
	8%

	4
	您认为该项目会对当地经济发展起积极作用吗？
	会
	25
	100%

	
	
	不会
	0
	0

	
	
	不一定
	0
	0

	5
	您认为该项目会对当地就业起积极作用吗？
	会
	25
	100%

	
	
	不会
	0
	0

	
	
	不一定
	0
	0

	6
	您支持该工程环境验收通过吗？
	支持
	25
	100%

	
	
	不支持
	0
	0

	
	
	无所谓
	0
	0


通过对公众参与问卷调查结果的统计分析，公众对各个问题的观点较为一致，公众参加公共事务的积极性较高，对本项目的环境影响也有一定的认识，并对项目的建设提出了很好的意见和建议。

（1）在被调查的公众中有44%的公众了解该工程，有56%的公众对该工程了解一般，不了解该工程的公众为0。

（2）有0%的公众认为当地环境问题为地表水污染，有60%的公众认为当地环境问题为地下水污染，有64%的公众认为当地环境问题为大气污染，有32%的公众认为当地环境问题为噪声污染，有0%的公众认为当地环境问题为固体废弃物污染，另外0%的公众认为当地环境没有污染，说明当地环境空气有待于进一步改善。

（3）有0%的公众认为本工程建成后产生的环境问题为地表水污染，有48%的公众认为本工程建成后产生的环境问题为地下水污染，72%的公众认为本工程建成后产生的环境问题为大气污染，48%的公众认为本工程建成后产生的环境问题为噪声污染，0%的公众认为建成后产生的环境问题为固体废物污染，8%的公众认为本工程建成后对环境没有产生污染，从调查结果可以看出，认为本项目的建设对大气造成污染的占绝大部分。 

（4）有100%的公众认为本项目的建设会对当地的经济发展起到促进作用，有0%的公众认为本项目的建设不会对当地的经济发展起到促进作用，有0%的公众认为不知道，说明大多数的公众认为本项目的建设会对当地的经济发展起到促进作用。

（5）有100%的公众支持该项目环境验收通过，有0%的公众持无所谓的态度。

（6）公众对本项目建设的意见、建议和要求主要为多给当地劳动力提供就业机会；严格执行污染防治措施，做到污染物达标排放；项目的建设能够对当地的经济发展起到促进作用。

9.3.3公众参与小结

本次公众参与活动，采取张贴公告的方式向公众公示了新乡市恒邦液压管业有限公司年产300万标米高压钢丝编织液压管项目的相关环境信息，并采取发放调查问卷与现场交流相结合的方式进行了公众调查。共发放调查问卷25份，收回有效问卷25份。

大部分公众认为项目建设会促进区域社会经济的发展，有利于提高该区域居民的生活水平，但是要求在建设的过程中采取切实有力的措施确保环境质量的提高和生态环境状况的改善。公众对项目建设的环境影响基本上能够接受，100%的人赞成项目的建设，有0%的人持无所谓态度。将公众参与过程中公众提出的意见和建议反馈给建设单位，建设单位承诺将采取严格的污染治理措施，确保本项目产生的废水、废气都达标排放，固体废物确保做到安全处置，噪声确保做到厂界达标。建设单位承诺在生产运营过程中加强管理，并愿意接受公众的监督。

公共参与及现场照片
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公共参与调查表
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10验收监测结论

10.1环境保设施调试效果

该项目的环保设施的建设、运行达到了环评的要求。

10.1.1 环保设施处理效率监测结果

1、废气：该项目炼胶车间废气处理设施（袋式除尘器+UV光氧催化+活性炭吸附）颗粒物去除效率为990%，非甲烷总烃去除效率为88.7%~89.3%，甲苯去除效率为85.3%~89.3%，二甲苯去除效率为84.4%~87.5%；1#编织车间废气处理设施（UV光氧催化+活性炭吸附）非甲烷总烃去除效率为86.3%~87.1%，甲苯去除效率为87.5%~87.6%，二甲苯去除效率为85.9%~87.1%，硫化氢去除效率为86.6%~86.9%；2#编织车间废气处理设施（UV光氧催化+活性炭吸附）非甲烷总烃去除效率为85.1%~87.1%，甲苯去除效率为83.3%~88.2%，二甲苯去除效率为86.2%~86.9%，硫化氢去除效率为86.3%~87.0%；满足环境影响报告书（表）及审批部门审批决定要求或设计指标（炼胶车间废气处理设施（袋式除尘器+UV光氧催化+活性炭吸附）颗粒物去除效率为99%，非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、二硫化碳去除效率为85%，1#~2#编织车间废气处理设施（UV光氧催化+活性炭吸附非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、二硫化碳去除效率为85%）。
10.1.2污染物排放监测结果

废水

验收监测期间，经监测，该项目废水总排口化学需氧量范围为（174~192）mg/L，氨氮浓度范围为（16.1~17.4）mg/L，总磷浓度范围为（1.09~1.46）mg/L；各监测因子满足小尚庄污水处理厂收水标准。
废气

验收期间，经监测，环保设施及工况运行正常的情况下；炼胶车间废气处理设施（袋式除尘器+UV光氧催化+活性炭吸附）出口颗粒物排放浓度范围为（2.9~3.7）mg/m³，排放速率范围为（0.126~0.161）kg/h；非甲烷总烃排放浓度范围为（4.02~4.28）mg/m³，排放速率范围为（0.0174~0.0187）kg/h；甲苯排放浓度范围为（0.377~0.569）mg/m³，排放速率范围为（1.62×10-3~2.50×10-3）kg/h；二甲苯排放浓度范围为（1.10~1.35）mg/m³，排放速率范围为（4.76×10-3~5.89×10-3）kg/h；各监测因子满足《橡胶制品行业污染物排放标准》

（GB 27632-2011）中表5标准要求以及关于《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162）附件1其他行业标准要求。二硫化碳未检出，监测因子满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准要求。

1#编织车间废气处理设施（UV光氧催化+活性炭吸附）出口非甲烷总烃排放浓度范围为（5.49~5.82）mg/m³，排放速率范围为（0.0251~0.0262）kg/h；甲苯排放浓度范围为（0.625~0.948）mg/m³，排放速率范围为（2.81×10-3~4.31×10-3）kg/h；二甲苯排放浓度范围为（1.45~2.29）mg/m³，排放速率范围为（6.51×10-3~0.010）kg/h；各监测因子满足《橡胶制品行业污染物排放标准》（GB 27632-2011）中表5标准要求以及关于《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162）附件1其他行业标准要求。二硫化碳未检出，硫化氢排放浓度范围为（0.031~0.042）mg/m³，排放速率范围为（1.41×10-4~1.94×10-4）kg/h；各监测因子满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准要求。

2#编织车间废气处理设施（UV光氧催化+活性炭吸附）出口非甲烷总烃排放浓度范围为（5.22~5.80）mg/m³，排放速率范围为（0.0232~0.0258）kg/h；甲苯排放浓度范围为（0.588~1.00）mg/m³，排放速率范围为（2.63×10-3~4.52×10-3）kg/h；二甲苯排放浓度范围为（1.31~1.82）mg/m³，排放速率范围为（5.82×10-3~7.97×10-3）kg/h；各监测因子满足《橡胶制品行业污染物排放标准》（GB 27632-2011）中表5标准要求以及关于《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162）附件1其他行业标准要求。二硫化碳排放未检出，硫化氢排放浓度范围为（0.032~0.042）mg/m³，排放速率范围为（1.42×10-4~1.85×10-4）kg/h；各监测因子满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准要求。

验收期间，经监测，非甲烷总烃最大浓度值范围为（0.90~0.96）mg/m³，甲苯最大浓度值范围为（0.0307~0.0389）mg/m³，二甲苯最大浓度值范围为（0.0810~0.0973）mg/m³，监测因子满足《橡胶制品行业污染物排放标准》（GB 27632-2011）中表6标准要求以及关于《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162）附件2工业企业挥发性有机物排放建议值其他行业标准要求。硫化氢最大浓度值范围为（0.020~0.030）mg/m³，二硫化碳未检出，各监测因子满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1标准要求。
3、噪声
验收期间，经监测，该公司南厂界昼间噪声结果为（52.1~53.5）dB（A），夜间噪声结果为（40.5~41.8）dB（A）；东、西、北厂界不具备监测条件；均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

4、固废
本项目产生的固废主要为一般固废和危险固废。

一般固废：挤出工序产生的边角料、编织工序产生的废钢丝、检验工序产生的不合格品、袋式除尘器收集的粉尘、生活垃圾。挤出工序产生的边角料收集后回用于混炼工序，编织工序产生的废钢丝、检验工序产生的不合格品收集后外售，袋式除尘器收集的粉尘收集后回用，生活垃圾在厂区内统一收集后，由环卫部门统一处置。

危险固废：废活性炭。废活性炭收集后存放在危废暂存间，定期交由有危废处置资质的单位进行安全处置。固废、危废都得到合理处置，不会造成二次污染。

10.1.3 污染物总量监测结果及达标情况

   1、废水

废水总排口排水量702t/a，化学需氧量总量为0.1348t/a、氨氮总量为0.0122t/a，监测总量不超过环境影响报告书（表）预测总量。

10.2建议

1、严格执行环保“三同时”制度，落实各项环保措施和环保投资。

2、积极推广和应用先进的环保技术和经验，提高清洁生产水平。
10.3 结论

经现场监测及调查，本项目废气、废水、噪声均实现达标排放，污染物排放总量符合审批要求，固体废物实现合理处置，各项环保设施均符合环评及审批部门审批决定，项目运营对周围环境影响较小，建议验收工作组通过本项目竣工环境保护验收。
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建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：新乡市恒邦液压管业有限公司                                   填表人：                项目经办人：

	建设项目
	项目名称
	年产300万标米高压钢丝编织液压管项目
	项目代码
	豫新凤泉工[2013]00040
	建设地点
	凤泉区新乡豫新发电公司北侧

	
	行业类别
	C29 橡胶与塑料制品业
	建设性质
	☑新建  □ 改扩建  □技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	35.415148°N

113.940946°E

	
	设计生产能力
	年产300万标米高压钢丝编织液压管
	实际生产能力
	年产300万标米高压钢丝编织液压管
	环评单位
	河南蓝森环保科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	新乡市凤泉区环境保护局
	审批文号
	新环【2014】236号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2014-11
	竣工日期
	2014-12
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	河南蓝森环保科技有限公司
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	新乡市恒邦液压管业有限公司
	环保设施监测单位
	河南名科检测技术有限公司
	验收监测时工况
	90.8%~93.5%

	
	投资总概算（万元）
	3000
	环保投资总概算

（万元）
	102
	所占比例（%）
	3.40

	
	实际总投资
	3000
	实际环保投资（万元）
	112
	所占比例（%）
	3.73

	
	废水治理（万元）
	10
	废气治理

（万元）
	50
	噪声治理（万元）
	10
	固体废物治理（万元）
	20
	绿化及生态

（万元）
	10
	其他

（万元）
	12

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	2400

	运营单位
	新乡市恒邦液压管业有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91410704317657131L
	验收时间
	2020-04

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	颗粒物
	
	3.94
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	非甲烷总烃
	
	5.82
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	甲苯
	
	1.00
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二甲苯
	
	2.29
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	硫化氢
	
	0.042
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	300
	
	
	0.1348
	0.2232
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	30
	
	
	0.0122
	0.0208
	
	
	
	
	

	
	总磷
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

 





硫化剂


促进剂





增塑剂、填充剂


防腐剂、粘合剂


    活化剂





废气





废气





废气、噪声





废气、噪声、N1





二次混炼





粗混炼





配料





热炼压片





橡胶补强剂





挤出内胶





噪声





固废、废气





固废、噪声


废气





合股





编织





挤出中胶





编织





挤出外胶





固废





废气





废气





脱内芯





包水布





解水布





硫化





水布





出厂检验





入库





废气有组织排放监测点位  废气无组织排放监测点位   废水监测点位  噪声监测点位









